a)Vmax= 0,080 V

Vmin = -1,92V

Vmedio = -0,924V

Diferencia de fase = 500us=0,5ms

b) ruido, mucho ruido

c) satura en 4,6V

satura en -7.2V

2)))))))

|  |  |
| --- | --- |
| código binario | Vo (mV) |
| 0000 | 1.6 |
| 0001 | 23 |
| 0010 | 102.3 |
| 0011 | 123.6 |
| 0100 | 215.3 |
| 0101 | 236.9 |
| 0110 | 316.1 |
| 0111 | 337.6 |
| 1000 | 472 |
| 1001 | 494 |
| 1010 | 573 |
| 1011 | 597 |
| 1100 | 686 |
| 1101 | 708 |
| 1110 | 788 |
| 1111 | 808 |